{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Predbezny navrh"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Predbezny navrh","index":0,"n_rows":137,"n_cols":24,"rows_kept":137,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,6,9,12],[3,3,3,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[6,1,6,2],[5,1,5,2],[4,1,4,2],[3,1,3,2],[3,6,3,7],[6,6,6,7],[4,3,4,4]]}
["Předběžný návrh denního osvětlení"]
["Minimální rozměry svislých oken v obytných místnostech s jednostranným bočním osvětlením [STN 73 0580-2]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Použití:","1. zadej výšku místnosti"]
[]
[null,"Výška místnosti [m]",null,"vm = 3,00",null,"Hloubka místnosti [m]",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. zadej úhel stínění"]
[null,"výška okna  [m]",null,"v0= 1,80",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. zadej šířku místnosti"]
[null,"v stínění a [°]",null,"α = 35°",null,{"$f":"IF(D6=\"α = 45°\",\"Vzdálenost budovy je rovna sklopné vzdálenosti fasád\",\"...\")","v":"..."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. \"dole v tabulce\" vyber šířku okna"]
[null,"šířka místnosti šm  [m]",null,8,null,"šířka okna [m]","5,80"]
[]
[]
[null,"Výška místnosti vm","výška okna vo","v stínění a","šířka místnosti šm",null,"Minimální šířka oken pro hloubku místnosti [m]"]
[null,"[m]","[m]","[°]","[m]","Hloubka místnost [m]:",3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,null,"VM","Stineni","š.m.","Podminky"]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 0°",2,"šířka okna [m]:","1,10","1,10","1,10","1,10","1,30","1,50","1,75",null,{"$f":"IF(B12=$D$4,1,0)","v":0},{"$f":"IF(D12=$D$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF(E12=$D$7,1,0)","v":0},{"$f":"O12+P12+Q12","v":0},null,"vm = 2,40","α = 0°",2]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 0°",3,"šířka okna [m]:","1,65","1,65","1,65","1,65","1,65","1,80","2,05",null,0,0,0,{"$f":"O13+P13+Q13","v":0},null,"vm = 2,60","α = 25°",3]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 0°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,20","2,20","2,20","2,20","2,20","2,40",null,0,0,0,0,null,"vm = 3,00","α = 30°",4]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 0°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,75","2,75","2,75","2,75","2,75","2,85",null,0,0,0,0,null,null,"α = 35°",5]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 0°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,30","3,30","3,30","3,30","3,30","3,40",null,0,0,0,0,null,null,"α = 40°",6]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 0°",7,"šířka okna [m]:","3,85","3,85","3,85","3,85","3,85","3,85","4,00",null,0,0,0,0,null,null,"α = 45°",7]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 0°",8,"šířka okna [m]:","4,40","4,40","4,40","4,40","4,40","4,40","4.65",null,0,0,1,1,null,null,null,8]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 0°",2,"šířka okna [m]:","1,10","1,10","1,10","1,10","1,15","1,35","1,55",null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 0°",3,"šířka okna [m]:","1,65","1,65","165","1,65","1,65","1,65","1,80",null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 0°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,20","2,20","2,20","2,20","2,20","2,20",null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 0°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,75","2,75","2,75","2,75","2,75","2,75",null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 0°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,30","3,30","3,30","3,30","3,30","3,30",null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 0°",7,"šířka okna [m]:","3,85","3,85","3,85","3,85","3,85","3,85","3,85",null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 0°",8,"šířka okna [m]:","4,40","4,40","4,40","4,40","4,40","4,40","4,40",null,0,0,1,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 0°",2,"šířka okna [m]:","1,10","1,10","1,10","1,10","1,10","1,10","1,25",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 0°",3,"šířka okna [m]:","1,65","1,65","1,65","1,65","1,65","1,65","1,65",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 0°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,20","2,20","2,20","2,20","2,20","2,20",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 0°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,75","2,75","2,75","2,75","2,75","2,75",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 0°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,30","3,30","3,30","3,30","3,30","3,30",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 0°",7,"šířka okna [m]:","3,85","3,85","3,85","3,85","3,85","3,85","3,85",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 0°",8,"šířka okna [m]:","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40",null,1,0,1,2]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 25°",2,"šířka okna [m]:","1,10","1,15","1,45","1,85",null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 25°",3,"šířka okna [m]:","1,65","1,65","1,75","2,20","2,80",null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 25°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,20","2,20","2,65","3,35",null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 25°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,75","2,75","3,20","4,00","4,80",null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 25°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,30","3,30","3,80","4,60","5,50",null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 25°",7,"šířka okna [m]:","3,85","3,85","4,00","4,55","5,30","6,25",null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 25°",8,"šířka okna [m]:","4.40","4.40","4.75","5.30","6.10","7.10",null,null,0,0,1,1]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 25°",2,"šířka okna [m]:","1,10","1,10","1,25","1,60","1,90",null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 25°",3,"šířka okna [m]:","1,65","1,65","1,65","1,80","2,25","2,80",null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 25°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,20","2,20","2,20","2,70","3,50",null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 25°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,75","2,75","2,75","3,30","4,00","4,60",null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 25°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,30","3,30","3,30","3,80","4,60","5,50",null,{"$f":"IF(B44=$D$4,1,0)","v":0},{"$f":"IF(D44=$D$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF(E44=$D$7,1,0)","v":0},0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 25°",7,"šířka okna [m]:","3,85","3,85","3,85","3,95","4,40","5,20","6,00",null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 25°",8,"šířka okna [m]:","4.40","4.40","4.40","4.60","5f20","6,00","6f90",null,0,0,1,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 25°",2,"šířka okna [m]:","1,10","1,10","1,10","1,15","1,40","1,70","1,95",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 25°",3,"šířka okna [m]:","1,65","1,65","1,65","1,65","1,65","1,95","2,30",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 25°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,20","2,20","2,20","2,20","2,25","2,70",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 25°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,75","2,75","2,75","2,75","2,75","3,10",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 25°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,30","3,30","3,30","3,30","3,30","3,65",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 25°",7,"šířka okna [m]:","3,85","3,85","3,85","3,85","3,85","3,85","4,30",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 25°",8,"šířka okna [m]:","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.50","4.95",null,1,0,1,2]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 30°",2,"šířka okna [m]:","1,10","1,40","1,90",null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 30°",3,"šířka okna [m]:","1,65","1,70","2,30",null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 30°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,20","2,80","3,70",null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 30°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,75","3,35","4,40",null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 30°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,30","4,00","5,15",null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 30°",7,"šířka okna [m]:","3,85","4,05","4,70","5,85","6,80",null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 30°",8,"šířka okna [m]:","4.40","4,80","5,50","6,65","7,60",null,null,null,0,0,1,1]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 30°",2,"šířka okna [m]:","1,10","1,15","1,50","2,00",null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 30°",3,"šířka okna [m]:","1,6^","1,65","1,75","2,35","3,00",null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 30°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,20","2,20","2,80","3,55",null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 30°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,75","2,75","3,35","4,20",null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 30°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,30","3,30","3,95","4,85","5,95",null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 30°",7,"šířka okna [m]:","3,85","3,85","3,95","4,60","5,60","6,75",null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 30°",8,"šířka okna [m]:","4.40","4.40","4.70","5,40","6,35","7,50",null,null,0,0,1,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 30°",2,"šířka okna [m]:","1,10","1,10","1,10","1,40","1,70",null,null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 30°",3,"šířka okna [m]:","1,65","1,65","1,65","1,65","2,00","2,45","3,00",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 30°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,20","2,20","2,20","2,35","2,90","3,50",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 30°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,75","2,75","2,75","2,80","3,40","4,10",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 30°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,30","3,30","3,30","3,40","3,95","4,75",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 30°",7,"šířka okna [m]:","3,85","3,85","3,85","3,85","4,00","4,60","5,40",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 30°",8,"šířka okna [m]:","4,40","4,40","4,40","4,40","4,65","5,30","6,10",null,1,0,1,2]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 35°",2,"šířka okna [m]:","1,40","2,00",null,null,null,null,null,null,0,1,0,1]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 35°",3,"šířka okna [m]:","1,65","2,50",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B76=$D$4,1,0)","v":0},{"$f":"IF(D76=$D$6,1,0)","v":1},{"$f":"IF(E76=$D$7,1,0)","v":0},1]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 35°",4,"šířka okna [m]:","2,20","3,05",null,null,null,null,null,null,0,1,0,{"$f":"O77+P77+Q77","v":1}]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 35°",5,"šířka okna [m]:","2,75","3,65","4,40",null,null,null,null,null,0,1,0,1]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 35°",5,"šířka okna [m]:","3,40","4,30","5,10","5,70",null,null,null,null,0,1,0,1]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 35°",7,"šířka okna [m]:","4,10","5,00","5,90","6,50",null,null,null,null,0,1,0,1]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 35°",8,"šířka okna [m]:","4,85","5,80","6,65","7,35","8,00",null,null,null,0,1,1,2]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 35°",2,"šířka okna [m]:","1,20","1,50",null,null,null,null,null,null,0,1,0,1]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 35°",3,"šířka okna [m]:","1,65","1,85","2,65",null,null,null,null,null,0,1,0,1]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 35°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,25","3,20","3,80",null,null,null,null,0,1,0,1]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 35°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,80","3,75","4,50",null,null,null,null,0,1,0,1]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 35°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,50","4,40","5,20","5,80",null,null,null,0,1,0,1]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 35°",7,"šířka okna [m]:","3,85","4,20","5,10","6,00","6,60",null,null,null,0,1,0,1]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 35°",8,"šířka okna [m]:","4,40","4,95","5,80","6,70","7,30","7,95",null,null,0,1,1,2]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 35°",2,"šířka okna [m]:","1,10","1,10","1,40","1,80",null,null,null,null,1,1,0,2]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 35°",3,"šířka okna [m]:","1,65","1,65","1,65","2,10","2,75",null,null,null,1,1,0,2]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 35°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,20","2,20","2,50","3,25","3,95",null,null,1,1,0,2]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 35°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,75","2,75","3,00","3,80","4,80",null,null,1,1,0,2]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 35°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,30","3,30","3,60","4,45","5,30","5,80",null,1,1,0,2]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 35°",7,"šířka okna [m]:","3,85","3,85","3,85","4,25","5,10","6,05","6,55",null,1,1,0,2]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 35°",8,"šířka okna [m]:","4,40","4,40","4,40","4,95","5,80","6,80","7,35",null,1,1,1,3]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 40°",2,"šířka okna [m]:","1,95",null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 40°",3,"šířka okna [m]:","2,40","2,80",null,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 40°",4,"šířka okna [m]:","2,95","3,45","3,90",null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 40°",5,"šířka okna [m]:","3,60","4,10","4,65",null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 40°",6,"šířka okna [m]:","4,25","4,80","5,40",null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 40°",7,"šířka okna [m]:","5,00","5,55","6,20",null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 40°",8,"šířka okna [m]:","5,75","6,30","7.0","7,70",null,null,null,null,0,0,1,1]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 40°",2,"šířka okna [m]:","1,55",null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 40°",3,"šířka okna [m]:","1,85","2,55","2,95",null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 40°",4,"šířka okna [m]:","2,35","3,10","3,55","4,00",null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 40°",5,"šířka okna [m]:","2,90","3,75","4,30","4,70",null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 40°",6,"šířka okna [m]:","3,55","4,40","4,90","5,45","6,00",null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 40°",7,"šířka okna [m]:","4,25","5,10","5,65","6,25","6,85",null,null,null,{"$f":"IF(B108=$D$4,1,0)","v":0},{"$f":"IF(D108=$D$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF(E108=$D$7,1,0)","v":0},0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 40°",8,"šířka okna [m]:","5,05","5,85","6,40","7,00","7,65",null,null,null,0,0,1,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 40°",2,"šířka okna [m]:","1,10",1.4,"1,95",null,null,null,null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 40°",3,"šířka okna [m]:","1,65","1,65","2,35","2,85",null,null,null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 40°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,20","2,80","3,40","3,80",null,null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 40°",5,"šířka okna [m]:","2,75","2,75","3,35","4,00","4,45","4,90",null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 40°",6,"šířka okna [m]:","3,30","3,30","3,95","4,65","5,15","5,60",null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 40°",7,"šířka okna [m]:","3,85","3,85","4,65","5,35","5,85","6,35","6,90",null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 40°",8,"šířka okna [m]:","4,40","4,50","5,40","6,10","6,60","7,15","7,70",null,1,0,1,2]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 45°",2,"šířka okna [m]:",null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 45°",3,"šířka okna [m]:","2,55","3,00",null,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 45°",4,"šířka okna [m]:","3,15","3,65",null,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 45°",5,"šířka okna [m]:","3,80","4,30","4,90",null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 45°",6,"šířka okna [m]:","4,50","5,05","5,70",null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 45°",7,"šířka okna [m]:","5,20","5,85","6,50",null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,40","vo = 1,35","α = 45°",8,"šířka okna [m]:","6,00","6,60","7,35",null,null,null,null,null,0,0,1,1]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 45°",2,"šířka okna [m]:","1,90",null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 45°",3,"šířka okna [m]:","2,35","2,70",null,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 45°",4,"šířka okna [m]:","2,85","3,30",null,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 45°",5,"šířka okna [m]:","3,45","3,95","4,45","5,00",null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 45°",6,"šířka okna [m]:","4,15","4,65","5,20","5,75",null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 45°",7,"šířka okna [m]:","4,85","5,35","5,95","6,55",null,null,null,null,0,0,0,0]
[null,"vm = 2,60","v0 = 1,50","α = 45°",8,"šířka okna [m]:","5,65","6.10","6,70","7,40",null,null,null,null,0,0,1,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 45°",2,"šířka okna [m]:","1,45","1,95",null,null,null,null,null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 45°",3,"šířka okna [m]:","1,70","2,35","2,70",null,null,null,null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 45°",4,"šířka okna [m]:","2,20","2,85","3,20","3,60","4,00",null,null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 45°",5,"šířka okna [m]:","2,75","3,40","3,80","4,25","4,70",null,null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 45°",6,"šířka okna [m]:","3,35","4,05","4,45","4,90","5,40","5,95",null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 45°",7,"šířka okna [m]:","4,00","4,70","5,15","5,65","6,20","6,70",null,null,1,0,0,1]
[null,"vm = 3,00","v0= 1,80","α = 45°",8,"šířka okna [m]:","4,75","5,50","5,95","6,40","6,95","7,50",null,null,1,0,1,2]